#K$ MEC_FixeCoefDeGlisseXYZ
Syntaxe 
ultra.MEC_FixeCoefDeGlisseXYZ (Réel glisse en x, Réel glisse en y, Réel glisse en z)
Description
Fixe le valeur du coef de glisse selon les axes locaux du perso.
Remarque(s)
La glisse est calculée en multipliant le coef de glisse avec le facteur de glisse.
Le coef de glisse dépend de l’orientation du perso
Le facteur de glisse dépend de la nature du matériau

Cette procédure est équivalente à :
	MEC_FixeCoefDeGlisseX (glisse en x )
	MEC_FixeCoefDeGlisseY (glisse en y )
	MEC_FixeCoefDeGlisseZ (glisse en z )
Exemple(s)
MEC_FixeCoefDeGlisseXYZ (0.5, 0.2, 0.)