#K$ MEC_FixeInertie
Syntaxe 
ultra.MEC_FixeInertie (Réel inertie_Ox, Réel  inertie_Oy, Réel inertie_Oz)
Description
Fixe les valeur d’inertie selon les axes locaux du perso.
Remarque(s)
- L’inertie est comprise en général entre 0 et 1.
- La formule de calcul de l’inertie est V = I * Vitesse précédente + (1-I) * Vitesse courante.
- Elle est exprimée dans le système d’axe local au perso.

Exemple(s)
MEC_FixeInertieZ (0., 0.75, 0.2)