#K$ COL_DernierMateriauTraverse

Syntaxe 

vecteur ULTRA.COL_DernierMateriauTraverse()
Description

Récupère le GMT utilisé par la dernière face non collisionnable traversée par l’acteur.
Remarque(s)
Pour qu’un acteur puisse traverser une face, il faut que le GMT de cette face soit équipé d’un CMT dont le masque comporte soit le bit n°16 “ NonCollisionnable ”, soit le bit n°15 “ NonCollisionnableAltimetrique ”. Pour que le GMT soit enregistré pour être récupéré par cette fonction d’IA, il faut qu’au moins une zone de l’acteur ait un GMT dont le CMT a également un des deux bits en question.
Il est à noter que référencer directement un GMT dans une IA pour le comparer à la valeur retournée par cette fonction peut induire des problèmes si ce GMT n’est pas présent dans tous les niveaux susceptibles de contenir des instances exécutant cette IA.
Exemple(s)

si ( ActeurPrincipal.COL_DernierMateriauTraverse() = “ eau ” )
Alors
	…
FinSi