#K$ MEC_LitInertieZ

Syntaxe 

Réel ultra.MEC_LitInertieZ ()
Description
Retourne l’inertie selon l’axe locale z du perso.
Remarque(s)
- L’inertie est comprise en général entre 0 et 1.
- La formule de calcul de l’inertie est V = I * Vitesse précédente + (1-I) * Vitesse courante.
- Elle est exprimée dans le système d’axe local au perso.
Exemple(s)
Iz := MEC_LitInertieZ()