#K$ MEC_ActiveInertie
Syntaxe 
ultra.MEC_ActiveInertie (Booléen ActiveOption)
Description
Fixe l’option d’inertie de la mécanique courante.
Remarque(s)
Cette procédure sert juste à activer/désactiver l’option
Les coefs d’inertie sont fixées à l’aide des fonctions MEC_FixeInertiexxx
Exemple(s)
MEC_ActiveInertie(vrai)