#K$ Cam_GetAngleShiftTheta

Syntax 

REAL = Cam_GetAngleShiftTheta(CONSTANT)
Description

Return the tolerance on the theta angle.

CONSTANT :	-1:	the initial value
		0:	the ideal current value
		1:	the current value in the current frame	
Example(s)
Angle := Cam_GetAngleShiftTheta(0)